PS.ASM

Sign on message for PROF-180X CP/M RMAC ASSEM 1.1 #001 SIGN ON MESSAGE FOR PROF-180X

title 'Sign on message for PROF-180X'

;

; Anfangsmeldung und Peripherieinitialisierung fuer PROF-180X

;

; Diese Modul besteht nur aus dem Unterprogramm signon

;

; letzte Aenderung am: 03.03.1987 (Joachim)

;

public signon

extrn ?pmsg,scb$base

maclib psys

maclib hd64180

maclib pkonfig

001B = esc equ 27

dseg

signon:

0000 3A32FF lda io$jumperbyte ; ist GRIP als Terminal definiert ?

0003 B7 ora a ;

jrnz nogrip ; sprung, wenn nein.

0004+2010 DB 20H,NOGRIP-$-1

0006 211D00 lxi h,gripinit ; wenn ja, initialisiere GRIP

0009 CD0000 call ?pmsg ;

000C 3E5F mvi a,spalten-1 ; setze CP/M auf

000E 321A00 sta scb$base+1ah ; das gleiche Zeilen und

0011 3E21 mvi a,zeilen ; Spalten-Format

0013 321C00 sta scb$base+1ch ;

nogrip:

0016 212800 lxi h,signon$msg ;

0019 CD0000 call ?pmsg

001C C9 ret

gripinit: ; Wenn Grip als Terminal definiert ist,

; wird als erstes dieser String gesendet

;

001D 0C db 00ch ; Loesche Bildschirm

001E 1B1B3530 db esc,esc,'50' ; schalte spooler ein

0022 1B1B38 db esc,esc,'8' ; definiere Bildschirmformat

0025 407F db 31+zeilen,31+spalten ; wie in PKONFIG.LIB angegeben

0027 00 db 0 ; Endekennung

signon$msg:

0028 0D0A db 13,10

002A 50524F462D db 'PROF-180X CP/M Version 3, '

0044 2843292030 db '(C) 03.03.1987 Digital Research & Conitec'

006E 0D0A00 db 13,10,0

CP/M RMAC ASSEM 1.1 #002 SIGN ON MESSAGE FOR PROF-180X

0071 end